|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼栋号 | 楼层具体位置 | 消防安全 | 设备及设施 |
| 宿舍沿途道路（消防车通道）必须保持畅通 | 楼内层保证各类的提示性、警示性、禁止性标识齐全 | 楼内有关的醒目的位置，标志的正面或其邻近不得有妨碍公共视读的障碍物，设置的消防安全标志，应使大多数观察者的观察角接近90°。 | 楼内应急照明灯的安装高度应当符合标准并完好有效。 | 楼内各层有无“消防紧急疏散示意图”，学生是否知晓。 | 楼内消防设施及设备必须定期维护，同时必须符合消防技术标准和管理的规定，是否有维护记录 | 楼内各层线路有无裸露、老化 | 楼内公共设施及设备（水、电、基础设施）维修维护是否及时。 |
| 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他未在表格显示检查内容填写处： |

备注：必须检查到各宿舍楼及每层。 宿管中心签字： 保卫处负责人签字： 总务处负责人签字： 时间：